用于控制抽取的总开关

端口采用原本，其他程序不做调整
仅调整 抽取程序+总控制开关程序

原本：  上承：分类
       下接：补城市，敏感词

调整：  上承：分类
       下接：多程序抽取（完成） ， 补城市，敏感词



{
    "udpport": ":1784",
    "jkmail": {
        "to": "zhengkun@topnet.net.cn,zhangjinkun@topnet.net.cn",
        "api": "http://172.17.145.179:19281/_send/_mail"
    },
    "extractNode": [
        {
            "addr": "127.0.0.1",
            "port": 6601,
            "stype": "extract_1"
        },
        {
            "addr": "127.0.0.1",
            "port": 6602,
            "stype": "extract_2"
        }
    ],
    "nextNode": [
        {
            "addr": "127.0.0.1",
            "port": 1799,
            "stype": "",
            "memo": "生城市"
        },
        {
            "addr": "127.0.0.1",
            "port": 1762,
            "stype": "",
            "memo": "敏感词清理"
        }
    ]
}








